|  |  |
| --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 05.02.2008 | |
| Эпоксидный растворитель 1074 | | [Эпоксидный растворитель 1074](http://www.tikkurila.ru/files/2287/Epoksiohenne_1074.jpg)  [[http://www.tikkurila.ru/images/magnify.gif](http://www.tikkurila.ru/files/2287/Epoksiohenne_1074.jpg) Увеличить](http://www.tikkurila.ru/files/2287/Epoksiohenne_1074.jpg) |
| **ТИП** | Растворитель. |
| **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** | Применяется для разбавления эпоксидных материалов "Новопокс". |
| **ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ** | Применяется для разбавления эпоксидных материалов "Новопокс". |
|  | | |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ** |  |  |
| Тара | 3 л, 10 л. | |
| Плотность | 0,81 кг/л. | |
| Хранение | Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. | |
| Код | 006 1074 | |
| Свидетельство о государственной регистрации | [Свидетельство о государственной регистрации](http://www.tikkurila.ru/files/4867/Epoksidni_rastvoritel_1074.pdf) | |
|  | | |
| **ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ** |  |  |
| Разбавление | Эпоксидный растворительиспользуется для разбавления эпоксидных материалов "Новопокс". Соотношение смешивания колеблется от 0 % до 50 %. См. техническую характеристику конкретного материала. | |
|  | | |
| **ОХРАНА ТРУДА** | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО. Содержит: этанол. Избегать вдыхания паров растворителей. Обеспечить эффективную вентиляцию. Хранить вдали от источников возгорания. Не курить! Применять меры против разрядов статического электричества. Не сливать в канализацию. При попадании химиката вовнутрь нельзя вызывать рвоту: немедленно обратиться к врачу и показать данную этикетку или упаковку. Хранить в недоступном для детей месте. На Эпоксидный растворитель 1074 имеется паспорт техники безопасности.[Паспорт техники безопасности](http://www.tikkurila.ru/files/4334/EPOXITHINNER_006_1074.pdf) | |
|  |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ** | Не выливать в канализацию, водоем или в землю. Жидкие остатки передать в места сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку. | |
| **ТРАНСПОРТИРОВКА** | - | |