|  |  |
| --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 01.01.2012 | |
| Пенсселипесу моющее средство для кистей | | [Пенсселипесу моющее средство для кистей](http://www.tikkurila.ru/files/3536/Pensselipesu.jpg)  [[http://www.tikkurila.ru/images/magnify.gif](http://www.tikkurila.ru/files/3536/Pensselipesu.jpg) Увеличить](http://www.tikkurila.ru/files/3536/Pensselipesu.jpg) |
| **ТИП** | Не содержащее органических растворителей моющее средство для очистки инструментов от остатков краски. |
| **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** | В неразбавленном виде предназначено для очистки инструментов от остатков краски непосредственно после выполнения работ.  Подходит для очистки инструментов от остатков масляных, алкидных красок и лаков и водоразбавляемых дисперсионных красок. Легко удаляет краску, напр., с кисти, и поддерживает щетину мягкой. Очищает также слегка засохшую кисть. Не повреждает дерево, стекло, пластмассу или резину. |
| **ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ** | Применяется для очистки малярных кистей, щеток, валиков, отводов и т.п. |
|  | | |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ** |  |  |
| Тара | 1 л, 5 л. | |
| Плотность | 1,0 кг/л. | |
| Хранение | Защищать от мороза. | |
| Код | 001 6607 | |
| Свидетельство о государственной регистрации | [Свидетельство о государственной регистрации](http://www.tikkurila.ru/files/4801/Pensselipesy.pdf) | |
|  | | |
| **ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ** |  |  |
| Предварительная подготовка | Малярные инструменты очистить незамедлительно после применения. Удалить лишнюю краску с инструмента, прижав ее, например, к краю банки. Погрузить кисть в неразбавленное моющее средство. Дать средству воздействовать минут 10. Удалить смесь средства с краской с инструмента и промыть чистой водой. Применять мыло, если необходимо. Слегка засохшие кисти также можно очистить, размочив их в моющем средстве в закрытом сосуде в течение примерно 24 часов. При необходимости, повторить очистку.   Средство "Пенсселипесу" можно применить повторно. Для этого необходимо оставить средство постоять в закрытом сосуде, чтобы осадок осел на дно, и осторожно вылить чистое средство в новый сосуд.   Малярные инструменты сохраняются в хорошем состоянии в закрытом сосуде в растворе "Пенсселипесу". | |
|  | | |
| **ОХРАНА ТРУДА** | Содержит алкогольэтоксилат. РИСК СЕРЬЕЗНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛАЗ. Попавшие в глаза брызги незамедлительно смыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Использовать защитные очки или маску. В случае проглатывания внутрь незамедлительно обратиться к врачу и показать данную тару или этикетку. Хранить в недоступном для детей месте. Содержит 15–30 % неионных поверхностно-активных веществ и менее 5 % фосфатов. На продукт имеется паспорт техники безопасности.[Паспорт техники безопасности](http://www.tikkurila.ru/files/2810/PENSSELIPESU_001-6607.pdf) | |
| Раздражающее вещество Раздражающее вещество |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ** | Обратите внимание, что моющее средство содержит остатки краски, которые нельзя выливать в канализацию, водоемы и на почву. Жидкие остатки передать в места сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку. | |
| **ТРАНСПОРТИРОВКА** | VAK/ADR - | |