|  |  |
| --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 26.10.2010 | |
| Растворитель для распыления 1032 - Ruiskuohenne 1032 | | [Ruiskuohenne 1032](http://www.tikkurila.ru/files/886/Ruiskuohenne_1032.jpg)  [[http://www.tikkurila.ru/images/magnify.gif](http://www.tikkurila.ru/files/886/Ruiskuohenne_1032.jpg) Увеличить](http://www.tikkurila.ru/files/886/Ruiskuohenne_1032.jpg) |
| **ТИП** | Растворитель |
| **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** | Растворитель к алкидным краскам МИРАНОЛ и УНИКА, предназначенный для нанесения красок способом распыления. |
| **ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ** | Предназначен для нанесения красок способом распыления. |
|  | | |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ** |  |  |
| Тара | 1 л, 3 л, 10 л | |
| Плотность | 0,72 кг/л | |
| Хранение | Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Хранение на складе - 5 лет в невскрытой банке в сухом прохладном помещении. | |
| Код | 006 1032 | |
| Свидетельство о государственной регистрации | [Свидетельство о государственной регистрации](http://www.tikkurila.ru/files/4838/rastvoritel_1060_rastvoritel_1032.pdf) | |
|  | | |
| **ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ** |  |  |
| Разбавление | См. техническую характеристику конкретного материала. | |
| Очистка инструментов | См. техническую характеристику конкретного материала. | |
|  | | |
| **ОХРАНА ТРУДА** | Содержит углеводороды, С7, н-алканы, изо-алканы, циклические. ОПАСНОСТЬ. Легковоспламеняющиеся жидкость и пар. Возможен смертельный исход при попадании вовнутрь и контакте с органами дыхания. Раздражает кожу. Может вызывать сонливость и головокружение. Токсичен для водных организмов, наносит долговременный вред. Избегать вдыхания тумана/пара/брызг. Применять только снаружи и в помещениях с эффективной вентиляцией. Использовать соответствующие защитные перчатки. ПРИ ПОПАДАНИИ ХИМИКАТА ВОВНУТРЬ: незамедлительно связаться с Центром по отравлениям или врачом. Нельзя вызывать рвоту. При необходимости медицинской помощи показать упаковку или предупредительную этикетку. Защищать от источников тепла/искр. Хранить отдельно от источников тепла/искр. – Не курить. Применять меры предосторожности против разрядов статического электричества. Хранить закрытым на замок. Хранить в недоступном для детей месте. На продукт имеется паспорт техники безопасности.[Паспорт техники безопасности](http://www.tikkurila.ru/files/2775/SPRAY_THINNER_006_1032.pdf) | |
| Легковопламеняющийся Легковопламеняющийся Вредный Вредный Опасный для окружающей среды Опасный для окружающей среды |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ** | Не выливать в канализацию, водоем или в землю. Жидкие остатки передать в места сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство. | |
| **ТРАНСПОРТИРОВКА** | VAK/ADR 3 II | |