|  |
| --- |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ21.12.2012 |
| Супи Саунапесу - Supi saunapesu  | Супи Саунапесу[http://www.tikkurila.ru/images/magnify.gif Увеличить](http://www.tikkurila.ru/files/4059/Supi_saunapesu.jpg)  |
| **ТИП** | Кислое дезинфицирующее, отбеливающее, растворяющее известковые соли моющее средство. |
| **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** | Применяется для очистки бани и влажных помещений. Слабое по составу, не вызывает коррозии, однако, при очистке зашпатлеванных швов концентратом или крепким раствором, следует соблюдать осторожность, не применять одновременно со средствами, содержащими хлор.   |
| **ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ** | Примняется для очистки бани и влажных помещений.  |
|  |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ** |  |  |
|   | Водоразбавляемые ЛКМ  |
| Тара | 0,5 л, 1 л. |
| Растворитель | Вода |
| Соотношения смешивания | Вводить 0,1-0,2 л средства в 5 л воды в зависимости от загрязненности очищаемой поверхности. |
| Способ нанесения | Наносится губкой или щеткой. |
| Плотность | 1,03 кг/л. |
| Хранение | Защищать от мороза. |
| Код | 001 7099 |
| Свидетельство о государственной регистрации | [Свидетельство о государственной регистрации](http://www.tikkurila.ru/files/4879/Supi_Saunasuoya_dlya_bani_supi_saunapesy.pdf) |
|  |
| **ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ** |  |  |
| Условия при обработке | Температура воздуха, раствора и подложки должна быть не ниже +5 ºС и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.  |
| Обработка | Растворение известковых солей: Использовать 10–15 %-ный раствор. Для удаления толстых слоев известковых солей и грязных пятен можно использовать неразбавленное средство. Отбеливание полков: Смешать с одинаковым количеством воды (1:1) и дать воздействовать минут 15. ВНИМАНИЕ! После обработки всегда промывать полок чистой водой. |
| Очистка инструментов | Рабочий инструмент промыть водой. |
|  |
| **ОХРАНА ТРУДА**  | Содержит менее 5 % фосфорной кислоты. СИЛЬНОРАЗЪЕДАЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО. Использовать соответствующую защитную одежду, перчатки и средства защиты для глаз/лица. В случае попадания химиката в глаза немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. Немедленно снять всю загрязненную одежду. Избегать вдыхания паров. Обеспечить эффективную вентиляцию. При несчастном случае или недомогании немедленно обратиться к врачу и показать данную этикетку или упаковку. Хранить закрытым на замок. Хранить в недоступном для детей месте. Содержит менее 5 % неионных поверхностно-активных веществ, менее 5 % катионных поверхностно-активных веществ и менее 5 % ароматизирующих веществ. На продукт имеется паспорт техники безопасности.[Паспорт техники безопасности](http://www.tikkurila.ru/files/2945/SUPI_SAUNAPESU_001-7099.pdf)  |
| Разъедающее веществоРазъедающее вещество |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ** | Не выливать в канализацию, водоем или в землю. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство.  |
| **ТРАНСПОРТИРОВКА** | VAK/ADR 8 III |
| - |
|  |