|  |  |
| --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 22.10.2010 | |
| Уайт-спирит растворитель 1050 - Lakkabensiini 1050 | | [Уайт-спирит растворитель 1050](http://www.tikkurila.ru/files/785/Lakkabensiini.jpg)  [[http://www.tikkurila.ru/images/magnify.gif](http://www.tikkurila.ru/files/785/Lakkabensiini.jpg) Увеличить](http://www.tikkurila.ru/files/785/Lakkabensiini.jpg) |
| **ТИП** | Высокоочищенный уайт-спирит, с легким запахом, не содержащий ароматов. |
| **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** | Эффективный растворитель для алкидных красок и лаков, а также для обезжиривания мелких поверхностей перед окраской. |
| **ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ** | Эффективный растворитель для алкидных красок и лаков, а также для обезжиривания мелких поверхностей перед окраской. |
|  | | |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ** |  |  |
| Цвета | Бесцветный, прозрачный. | |
| Расход | Обычно не более 10% от массы лакокрасочного материала. | |
| Тара | 1 л, 3 л, 10 л. | |
| Плотность | 0,78 кг/л. | |
| Хранение | Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. | |
| Свидетельство о государственной регистрации | [Свидетельство о государственной регистрации](http://www.tikkurila.ru/files/4838/rastvoritel_1060_rastvoritel_1032.pdf) | |
|  | | |
| **ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ** |  |  |
| Разбавление | См. техническую характеристику конкретного материала. | |
| Очистка инструментов | См. техническую характеристику конкретного материала. | |
|  | | |
| **ОХРАНА ТРУДА** | Содержит промышленный бензин (нафта) гидрированный тяжелый ОПАСНОСТЬ. Огнеопасные жидкость и пар. Возможен смертельный исход при попадании вовнутрь и контакте с органами дыхания. Часто повторяющийся контакт может вызвать сухость и растрескивание кожи. Избегать вдыхания тумана/пара/брызг. Применять только снаружи и в помещениях с эффективной вентиляцией. ПРИ ПОПАДАНИИ ХИМИКАТА ВОВНУТРЬ: незамедлительно связаться с Центром по отравлениям или врачом. Нельзя вызывать рвоту. При необходимости медицинской помощи показать упаковку или предупредительную этикетку. Хранить закрытым на замок. Хранить в недоступном для детей месте. На Уайт-спирит 1050 имеется паспорт техники безопасности.[Паспорт техники безопасности](http://www.tikkurila.ru/files/2715/WHITE_SPIRIT_006_1050.pdf) | |
| Вредный Вредный |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ** | Не выливать в канализацию, водоем или в землю. Жидкие остатки передать в места сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку. | |
| **ТРАНСПОРТИРОВКА** | VAK/ADR 3 II | |