|  |  |
| --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 01.10.2004 | |
| Универсальный Растворитель 1060 - Yleisohenne 1060 | | [Универсальный Растворитель 1060](http://www.tikkurila.ru/files/1249/Yleisohenne_1060.jpg)  [[http://www.tikkurila.ru/images/magnify.gif](http://www.tikkurila.ru/files/1249/Yleisohenne_1060.jpg) Увеличить](http://www.tikkurila.ru/files/1249/Yleisohenne_1060.jpg) |
| **ТИП** | Универсальный растворитель для разбавления красок и лаков в домашних условиях. |
| **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** | Предназначен для разбавления целлюлозных, каталитических и алкидных красок и лаков. Применяется также для очистки рабочих инструментов и поверхностей. |
| **ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ** | Предназначен для разбавления целлюлозных, каталитических и алкидных красок и лаков. Применяется также для очистки рабочих инструментов и поверхностей. |
|  | | |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ** |  |  |
| Тара | 1 л, 3 л, 10 л. | |
| Плотность | 0,75 кг/л. | |
| Хранение | Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. | |
| Свидетельство о государственной регистрации | [Свидетельство о государственной регистрации](http://www.tikkurila.ru/files/4838/rastvoritel_1060_rastvoritel_1032.pdf) | |
|  | | |
| **ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ** |  |  |
| Разбавление | Добавить растворитель в лак или краску. Добавление производится небольшими дозами для облегчения перемешивания и во избежание чрезмерного разбавления краски. Соотношение разбавления указано в конкретной технической характеристике лака или краски. | |
| Очистка поверхностей | Окрашиваемые поверхности можно очистить от жиров и масел промывкой разбавителем "Универсальный растворитель 1060". Очистка производится намоченной разбавителем чистой тряпкой, щеткой или губкой. Нужно учитывать, что как тряпки, так и разбавитель загрязняются сравнительно быстро. Тряпки необходимо менять достаточно часто, чтобы жиры не разносились по поверхности. | |
| Очистка инструментов | Рабочие инструменты можно очищать разбавителем "Универсальный растворитель 1060". | |
|  | | |
| **ОХРАНА ТРУДА** | Содержит уайт-спирит. ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО. Не вдыхать паров растворителей или красочной пыли от распыления. Организовать эффективный воздухообмен. В случае отравления незамедлительно обратиться к врачу и показать тару или этикетку от растворителя. На растворитель имеется паспорт техники безопасности.[Паспорт техники безопасности](http://www.tikkurila.ru/files/2746/UNIVERSAL_THINNER_006-1060.pdf) | |
| Легковопламеняющийся Легковопламеняющийся Вредный Вредный Опасный для окружающей среды Опасный для окружающей среды |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ** | Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в места сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку. | |
| **ТРАНСПОРТИРОВКА** | VAK/ADR 3 II | |