|  |
| --- |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ22.10.2010 |
| Уайт-спирит растворитель 1050 - Lakkabensiini 1050 | Уайт-спирит растворитель 1050[http://www.tikkurila.ru/images/magnify.gif Увеличить](http://www.tikkurila.ru/files/785/Lakkabensiini.jpg)  |
| **ТИП** | Высокоочищенный уайт-спирит, с легким запахом, не содержащий ароматов. |
| **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** | Эффективный растворитель для алкидных красок и лаков, а также для обезжиривания мелких поверхностей перед окраской.  |
| **ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ** | Эффективный растворитель для алкидных красок и лаков, а также для обезжиривания мелких поверхностей перед окраской. |
|  |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ** |  |  |
| Цвета | Бесцветный, прозрачный. |
| Расход | Обычно не более 10% от массы лакокрасочного материала. |
| Тара | 1 л, 3 л, 10 л. |
| Плотность | 0,78 кг/л. |
| Хранение | Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.  |
| Свидетельство о государственной регистрации | [Свидетельство о государственной регистрации](http://www.tikkurila.ru/files/4838/rastvoritel_1060_rastvoritel_1032.pdf) |
|  |
| **ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ** |  |  |
| Разбавление | См. техническую характеристику конкретного материала. |
| Очистка инструментов | См. техническую характеристику конкретного материала. |
|  |
| **ОХРАНА ТРУДА**  | Содержит промышленный бензин (нафта) гидрированный тяжелый ОПАСНОСТЬ. Огнеопасные жидкость и пар. Возможен смертельный исход при попадании вовнутрь и контакте с органами дыхания. Часто повторяющийся контакт может вызвать сухость и растрескивание кожи. Избегать вдыхания тумана/пара/брызг. Применять только снаружи и в помещениях с эффективной вентиляцией. ПРИ ПОПАДАНИИ ХИМИКАТА ВОВНУТРЬ: незамедлительно связаться с Центром по отравлениям или врачом. Нельзя вызывать рвоту. При необходимости медицинской помощи показать упаковку или предупредительную этикетку. Хранить закрытым на замок. Хранить в недоступном для детей месте. На Уайт-спирит 1050 имеется паспорт техники безопасности.[Паспорт техники безопасности](http://www.tikkurila.ru/files/2715/WHITE_SPIRIT_006_1050.pdf)  |
| ВредныйВредный |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ** | Не выливать в канализацию, водоем или в землю. Жидкие остатки передать в места сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку.  |
| **ТРАНСПОРТИРОВКА** | VAK/ADR 3 II |