|  |  |
| --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 17.11.2010 | |
| Растворитель 1120 - Ohenne 1120 | | [Растворитель 1120](http://www.tikkurila.ru/files/2950/Ohenne_1120_1L.jpg)  [[http://www.tikkurila.ru/images/magnify.gif](http://www.tikkurila.ru/files/2950/Ohenne_1120_1L.jpg) Увеличить](http://www.tikkurila.ru/files/2950/Ohenne_1120_1L.jpg) |
| **ТИП** | Растворитель |
| **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** | Растворитель к противокоррозионной грунтовке "Ростекс Супер". |
| **ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ** | Растворитель к противокоррозионной грунтовке "Ростекс Супер". |
|  | | |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ** |  |  |
| Тара | 1 л, 10 л | |
| Плотность | 0,87 кг/л | |
| Хранение | Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. | |
| Код | 006 1120 | |
| Свидетельство о государственной регистрации | [Свидетельство о государственной регистрации](http://www.tikkurila.ru/files/4844/rastvoritel_1120.pdf) | |
|  | | |
| **ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ** |  |  |
| Разбавление | При необходимости, противокоррозионную грунтовку "Ростекс Супер" разбавляют до 15 %. См. техническую характеристику конкретного материала. | |
|  | | |
| **ОХРАНА ТРУДА** | Содержит ксилол и бензин-растворитель, легкий ароматический. ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО. ВРЕДНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПРИ ВДЫХАНИИ И ПОПАДАНИИ НА КОЖУ. ВРЕДНЫЙ: МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛЕГКИХ ПРИ ПОПАДАНИИ ВОВНУТРЬ. РАЗДРАЖАЕТ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ И КОЖУ. ВРЕДНЫЙ ДЛЯ ВОДНЫХ ОРГАНИЗМОВ, МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ДЛИТЕЛЬНОЕ НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДНУЮ СРЕДУ. Избегать вдыхания паров растворителей и пыли от распыления. Обеспечить эффективную вентиляцию. Использовать соответствующую защитную одежду и перчатки. В случае попадания вовнутрь нельзя вызывать рвоту, незамедлительно обратиться к врачу и показать данную тару или этикетку. Не выливать в канализацию. Хранить в недоступном для детей месте. На растворитель имеется паспорт техники безопасности.[Паспорт техники безопасности](http://www.tikkurila.ru/files/2944/THINNER_006_1120.pdf) | |
| Вредный Вредный |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ** | Не выливать в канализацию, водоем или в землю. Жидкие остатки передать в места сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство. | |
| **ТРАНСПОРТИРОВКА** | VAK/ADR 3 III | |
| - | | |
|  | | |